**Témalab megjegyzések**

* Mosquitto:

Már megvan írva.

* MQTT Explorer:

Használata -> megnyit, új hozzáadás. név mindegy, protocoll ahogy van, szerver iphez az ipcim amit kinyertunk, port maradhat. Azonositas nem kell alapbol, nem is szukséges

* Többszálúság:

eleg hely nincs csak dinamikus tarhelyen, fft miatt négy block kéne, mikrofon és gyorsulás ezzel már 8

dinamukus az meg lassu olvasás és irás